附件2：

具体参数：

1. 治疗车：二层豪华双抽，60\*40\*86（左右抽屉），430不锈钢0.8厚，静音轮
2. 治疗车：二层双抽96格，66\*44\*89 （上下抽屉），430不锈钢0.8厚，静音轮
3. 电针仪电源适配器：输入电压：AC100-240V（通用）

输入AC接口：美规插头

输出电流：1A-3A

电源极性：内正外负

DC接口：5.5\*2.5兼用5.5\*2.1mm DC线长：1米

4、电针仪电极链接线：夹子线（小） 长度1.5米