附件2具体参数

1、会议系统：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参 数 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 功放调音一体机 | 带有MP3(U-DISK/SD CARD MP3输入)  双七段均衡  内置16种数码效果器  五段效果电平\*听指示  单编组主输出控制  双十段电平显示主输出  录音、耳机\*听输出  每通道3段均衡器  ±20dB信号增减开关 4Ω350W x 2  包含安装调试 | 1台 | 2300 | 2300 |
| 音箱 | 额定功率 200W  频率响应 50Hz-18KHz 标称阻抗 8Ω  灵敏度 97dB  最大声压级 119dB  辐射角度 60ºX40º  净重 12kg  尺寸 475x300x320MM  吊装系统 YES  输入接口 Neutrik  单元规格 HF:4"Driver  LF:10"  包含安装调试 | 1对 | 1600 | 1600 |
| 无线麦克风 | 1.具先进的数字ID导频功能，彻底杜绝干扰和窜频现象  2.采用30级电子音量控制,简约搭配  3.音质清晰亮丽，理想使用距离60米  4.200组可选频点，抗干扰能力强  5.接收机带发射电池用量显示  6.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫  7.适用于大小会议室，多功能厅等。  系统指标：  频率范围:  640-690MHz  调制方式：FM  可调范围： 50MHz  信道数目：200  信道间隔： 250KHz  频率稳定度：±0.005%以内  动态范围: ＞100dB  最大频偏：±45KHz  音频响应：40Hz-18 KHz（±3 dB）  综合信噪比：＞105 dB  综合失真：≤0.5%  工作温度:-25℃－+40℃  接收指标：  接收机方式:二次变频超外差  中频频率:第一中频:110MHz,第二中频10.7MHz  无线接口:BNC/50Ω  灵敏度:12dBμV(80dBS/N)  灵敏度调节范围：12-32 dBμV  杂散抑制：≥75dB  最大输出电平：+10dBV  发射器指标：  天线程式：内置螺旋天线  输出功率：高功率30mW;低功率3mW  杂散抑制：-45dB  供电：三节AA电池（会议），二节AA电池（手持，腰包）  使用时间：30mW时大于8个小时，3mW时大于12小时  配置8只鹅颈无线话筒  包含安装调试 | 1套 | 3900 | 3900 |
| 音响吊架 | 材质：加厚钢板  伸缩功能：6档 伸缩调节长度350mm~475mm  倾斜角度：左右旋转180°、俯角调节45°  单只承重：45KG  产品重量：3KG  固定方式：墙壁平面固定式 | 1 | 对 | 180 |
| 功放机柜 | 16U调音台功放机柜  规格600×600×600mm | 1 | 个 | 580 |
| 合 计 | | | | 8560 |

2、投影幕布：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参 数 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 投影幕布 | 幕布类型 电动幕  幕布材质 白塑  幕布基材 软幕  安装方式 壁挂式  打开方式 电动打开  对角线 150英寸  幕布比例 4:3  幕面尺寸 3.05\*2.29m  包含安装调试 | 1块 | 1800 | 1800 |

3、空调：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 参 数 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 空调 | 制冷功率：945W  扫风方式：上下扫风  电压/频率：220V/50HZ  内机机身尺寸：821\*309\*195mm  外机尺寸：777\*498\*290mm  操控方式：键控/遥控  匹数：1.5匹  类型：壁挂式  能效等级：三级能效  变频/定频：变频  冷暖类型：单冷  包含安装调试 | 1台 | 3200 | 3200 |