附件2具体参数

|  |
| --- |
| 第一包1. 洗衣机 ：

产品类别 : 滚筒式自动化程度 ：全自动 开门方式 ：前开式 排水方式 ：下排水控制方式 ：电脑控制内筒材质 ：不锈钢能效等级 ：一级能效电机类型 ：直驱变频电机洗衣参数洗涤容量 ：9.1-9.9kg脱水容量 ：9.1-9.9kg烘干容量 ：9.1-9.9kg抗菌类型 ：高温除菌程序控制脱水转速 :1200r/min（RPM）电源及其他电源性能 :220V/50Hz尺寸 : 595\*564\*850mm2、净水器：出水方式：双开水产水量：90L/H水胆容量52L功率：6KW电源：380V/50Hz适用人数：80-120人外形尺寸：650\*530\*1730mm过滤级别：五级超滤 |
| 第二包 窗帘 长4m,高2.8m  材质 金刚棉颜色 灰色 |