附件2具体参数

|  |
| --- |
| 第一包   1. 洗衣机 ：   产品类别 : 滚筒式  自动化程度 ：全自动  开门方式 ：前开式  排水方式 ：下排水  控制方式 ：电脑控制  内筒材质 ：不锈钢  能效等级 ：一级能效  电机类型 ：直驱变频电机  洗衣参数  洗涤容量 ：9.1-9.9kg  脱水容量 ：9.1-9.9kg  烘干容量 ：9.1-9.9kg  抗菌类型 ：高温除菌  程序控制  脱水转速 :1200r/min（RPM）  电源及其他  电源性能 :220V/50Hz  尺寸 : 595\*564\*850mm  2、净水器：出水方式：双开水  产水量：90L/H  水胆容量52L  功率：6KW  电源：380V/50Hz  适用人数：80-120人  外形尺寸：650\*530\*1730mm  过滤级别：五级超滤 |
| 第二包  窗帘 长4m,高2.8m    材质 金刚棉  颜色 灰色 |